BİLGİSAYAR KASASI

Bellek Hızı 1600 MHz

Bellek Yuvası 2

Ekran Kartı Hafızası Paylaşımlı

Ekran Kartı Markası Intel

Ekran Kartı Modeli Intel HD Graphics

Ekran Kartı Tipi Dahili Ekran Kartı

Ethernet Var

HDMI Var

İşlemci Cache 3 MB Cache

İşlemci Nesli 3.Nesil

İşlemci Numarası Core i5 3470

İşlemci Tipi Intel Core i5

İşletim Sistemi Windows 10 Pro

Power Supply 250 W

Ram (Sistem Belleği) 8 GB

Ram Kapasitesi 8 GB

Ram Tipi DDR3

Renk Siyah

SSD Kapasitesi 240 GB

Temel İşlemci Hızı 2,7 GHz

USB 3.0 2 Adet

Webcam Yok

Wireless Özelliği Yok

10 metre vga kablosu olacaktır.

Kurulum firma tarafından yapılacaktır.

KLAVYE

Kablolu olacak.

Q Türkçe olacaktır.

Numerik tuşlar olacaktır.

MAUSE

Kablosuz optik mause.

2.4 ghz usb olmalıdır.

PROJESKİYON CİHAZI

* Kablosuz Görüntü Aktarımı **Var**
* Çözünürlük Teknolojis i**HD**
* Görüntü Teknolojis i**LCD**
* Kontrast Oranı **3000:1**
* Ampul Ömrü (Eco Mod) **30000 Saat**
* Parlaklık (Ansilümen) **200**
* Garanti süresi 2 yıl olacaktır.
* Çözünürlük 12**80 x 720**
* USB**Var**
* HDMI Giriş Sayısı **2**
* Ağırlık **1-2 Kg**
* HDMI **Var**

ÇOK FONKSİYONLU RENKLİ YAZICI

Dakikada 26 sayfaya kadar A4 renkli ve siyah beyaz baskı

1.200 dpi baskı kalitesi

Kolay operasyon için 4.3 inç dokunmatik ekran

Çift taraflı doküman işlemcisi

USB flash bellekten direkt yazdırma ve flasha tarama

SSL, IPsec ve Private Print özelliikleri ile yüksek güvenlik

Çift taraflı yazdırma, kopya, faks ve tarama fonksiyonu standart

Az sesle kompakt tasarım

Kendi sınıfında olağanüstü düşük baskı maliyeti

GENEL

Genel tipRenkli A4 Çok Fonksiyonlu Fotokopi Makinesi

HızDakikada 26 sayfaya kadar A4 renkli ve siyah beyaz baskı

Çözünürlük1.200 x 1.200 dpi (düşük hızda yazdırma), 9.600 x 600 dpi çıktı kalitesine kadar Multi-bit teknolojisi, 600 x 600 dpi, 256 gri tonlama (tarama/kopya)

Isınma süresiYaklaşık 29 sn. veya daha az

İlk baskı çıkış süresiYaklaşık 9.5/10.5 sn. veya daha az siyah beyaz/renkli

İlk kopya süresiYaklaşık 8/10 sn. veya daha az siyah beyaz/renkli

Boyut (G x D x Y)417 x 429 x 495 mm

AğırlıkYaklaşık 26 kg toner kutusu dahil

Güç tüketimiBaskı / Kopya: 375 W, Hazır mod: 41 W, Uyku modu: 1 W

Güç kaynağıAC 220 ~ 240 V, 50/60 Hz

Ses (ISO 7779)Ses (Ses basınç seviyesi: ISO 7779 / ISO 9296) Kopya/Baskı renkli/siyah beyaz: 49 dB(A) LpA, Hazır mod / Bekleme modu: 30 dB(A) LpA, Uyku modu: Ölçülemeyecek kadar düşük

Güvenlik standartlarıGS, TÜV, CE - Bu ürün ISO 9001 Kalite Standardı ve ISO 14001 Çevre Yönetim Standardına uygun olarak üretilmiştir.

Genel hafızaStandart 512 MB hafıza, maks. 1.536 MB hafıza

KAĞIT KULLANIMI

Giriş kapasitesi50 sayfalık çok amaçlı tepsi, 60–220 g/m², A4, A5, A6, B5, Letter, Legal, Folio, Zarf, Özel (70 x 148 - 216 x 356 mm), 250 sayfalık üniversal kağıt kasedi, 60–163 g/m², A4, A5, A6, B5, Letter, Legal, Folio, Özel (105 x 148 - 216 x 356 mm)

Opsiyonlarla birlikte maksimum giriş kapasitesi550 sayfa

Dubleks ünitesiStandart dubleks ünitesi 60–120 g/m², A4, A5, B5, Letter, Legal desteklemektedir

Maksimum çıktı kapasitesi150 sayfa yüz aşağıda kağıt sensörü ile

Doküman işlemcisiÇift taraflı doküman besleyici, 50 sayfalık, 50–120 g/m², A4, A5, B5, Letter, Legal, Özel (105 x 148 - 216 x 356 mm)

Genel kağıt kullanımıTüm kağıt kapasite bilgileri maksimum 0.11 mm kalınlığındaki kağıt baz alınarak verilmiştir. Lütfen normal çevre şartlarında KYOCERA tarafından önerilen kağıtları kullanınız.

YAZICI

İşlemciCoretex-A9 / 800 MHz

Kontrol diliPRESCRIBE IIc

EmülasyonlarPCL 6 (PCL 5c/XL), KPDL 3 (PostScript 3 uyumlu), PDF Direct Print 1.7, XPS Direct Print

Yazı tipleri/barkodlar93 ölçeklendirilebilir PCL yazı tipi, 136 ölçeklendirilebilir PostScript yazı tipi, 8 yazı tipi Windows Vista, 1 bitmap yazı tipi, 45 tip barkodlar (ör. EAN 8, EAN 13, EAN 128) otomatik sağlama toplamı üretimi ile ayrıca PRESCRIBE altında iki boyutlu barkod PDF-417 (PCL ve diğer barkodlar opsiyonel olarak var)

Uyumlu işletim sistemleriTüm güncel Windows işletim sistemleri, Mac OS X 10.8 ve üzeri Unix, Linux ve talep üzerine diğer işletim sistemleri

FOTOKOPİ

Dijital özelliklerOtomatik Renk Modu, bir kere tara çoklu kopyala, elektronik harmanlama, 2’si 1’de, 4’ü 1’de, kimlik kopyalama, öncelikli baskı, program, otomatik dubleks kopya, sürekli tarama, otomatik kaset değiştirme, kopya yoğunluk kontrolü

Işıklandırma moduManuel: 9 aşamalı

Standart büyütme oranları7 Küçültme / 5 Büyütme

Zoom%25 - 400 (%1' lik adımlarla)

Sürekli kopyalama1 - 999

Görüntü ayarlarıMetin + foto, metin, foto, harita, yazıcı çıktısı

TARAYICI

Sıkıştırma metoduMMR/JPEG

Dosya formatıTIFF, PDF, PDF/A, yüksek sıkıştırılmış PDF, şifreli PDF, JPEG, XPS

ÖzelliklerEntegre adres defteri, Active Directory desteği, şifreli data gönderim, boş sayfa atlama

Orijinal tipiMetin+ foto, foto, metin, ince metin, metin (OCR için)

Maks. tarama ebadıA4 / Legal

ÖzelliklerE-maiil’e tarama (SMTP), FTP’ye tarama (FTP over SSL),SMB’ye tarama, USB Host’a tarama, TWAIN (USB, network), WSD (WIA) (USB, network)

Tarama çözünürlüğü600, 400, 300, 200 dpi (256 gri tonlama)

Tarama hızı30 sayfa/dakika (300 dpi, A4, s/b, tek yüzlü), 23 sayfa/dakika (300 dpi, A4, renkli, tek yüzlü), 24 sayfa/dakika (300 dpi, A4, s/b, çift yüzlü), 16 sayfa/dakika (300 dpi, A4, renkli, dubleks)

FAKS

UyumlulukITU-T Super G3

Modem hızıMaks. 33.6 kbps

Tarama hızı2 sn. veya daha az

Gönderim hızı3 sn. veya daha az

Tarama yoğunluğuNormal: 200 x 100 dpi, İyi: 200 x 200 dpi, Süper iyi: 200 x 400 dpi, Ultra iyi: 400 x 400 dpi

Maks. orijinal ebadıA4 / Legal

Sıkıştırma metoduJBIG, MMR, MR, MH

ÖzelliklerNetwork faks, dubleks gönderim ve alım, şifreli gönderim ve alım, polling gönderim ve alım, broadcast

NOT: MAKİNEYLE BERABER 4 ER TAKIM ORJİNAL TONER VERİLECEKTİR.